Приложение 1
к документации об электронном аукционе, утвержденной Приказом МКУ «Центр по работе с населением»
[bookmark: _GoBack]от  14.08.2015 № 166

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги  по ул.К.Либкнехта  (от ул.Гончарной)- ул.Вишневая- ул.Заводская (от ул.Кольцова до ул.Металлистов)   г. Боровичи, Новгородская область, площадью 9460 кв.м.

1. Ведомость объема работ:
	 № п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	   Примечание

	 1
	2
	3
	4
	5

	1
	Срезка поверхностного слоя а/б покрытия  методом холодного фрезерования  при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см
	100 м2
	81,61
	

	2
	Перевозка срезанного материала на расстояние  15 км
	т
	1061
	

	3
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	3,9
	

	4
	Погрузочные работы
	т
	20
	

	5
	Перевозка  строительного мусора
	т
	20
	

	6
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия
	100 м
	3,9
	

	6.1
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400) объём 0,043 м3/(ГОСТ 6665-91)
	шт
	390
	

	7
 
	Розлив вяжущих материалов

	1 т
	2,84
	

	2
 
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси бс  применением  укладчиков асфальтобетона 

	100 т смеси
	3,88
	

	3
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	т
	391,88
	

	 5
 
	Устройство  покрытия  толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

	1000 м2 покрытия
	9,46
	

	6
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В
	т
	913,836
	

	9 
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

	1 люк
	8
	



2. Состав работ:
2.1 Демонтаж бортовых камней:
- Разборка бортовых камней.
- Уборка отходов.
2.2 Установка бортовых камней:
- Устройство бетонного основания с уплотнением под бортовой камень.
- Установка бортовых камней  с подтеской и заливкой швов.

2.3 Устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия 4 см:
- Очистка основания от пыли и грязи.
- Розлив вяжущих материалов.
- Устройство асфальтобетонной смеси. 
- Уплотнение смеси.
- Уборка отходов.
2.4 Поднятие колодцев:
- Снятие крышки и крепления горловины
- Разборка кладки горловины
- Новая кладка горловины на проектируемую высоту
- Установка и закрепление обоймы бетоном с установкой крышки

3. Условия выполнения работ: 
1. Места производства работ должны быть ограждены и оборудованы соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения  в соответствии ОДМ 218.6.014-2014, «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЮ МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ». Материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими сертификатами качества, накладными завода-изготовителя и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
2. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.
3. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком и ОГИБДД временную схему организации движения на время производства работ. 
При производстве работ Подрядчик в соответствии с положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве обязан выполнять следующие условия:
-  обеспечить установку необходимого количества знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
-  зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;
4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается. Наличие песчаного вала на обочине дороги не допускается
5. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники, искусственные неровности, архитектурные формы и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены.
6. Запрещается: производить ремонт асфальтобетонных покрытий в дождливую погоду.
7. Подрядчик несет материальную ответственность за создание аварийных ситуаций, вызванных некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным Контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.
8. В случае закрытия проезжей части дороги (когда проезд невозможен или затруднен для транспорта) Подрядчик обязан заблаговременно проинформировать организации, осуществляющие пассажирские перевозки и Заказчика с предоставлением необходимых дополнительных схем рассмотренных и согласованных с Отделом ГИБДД МОМВД России «Боровичский».
9. Застой воды в местах выполненных работ не допускается.
4. Порядок приемки выполненных работ:
1. Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика с последующим подписанием Заказчиком акта о приемке выполненных работ в течение десяти рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, при наличии актов на скрытые работы, сертификатов и накладных на использованный материал.
2. В случае установления в ходе приемки работ, предусмотренных настоящим контрактом, несоответствия их качества требованиям контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 10 дней. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 
Если Подрядчик не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, это будет являться существенным нарушением контракта, при возникновении которого настоящий контракт по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 10 дней по истечении срока, в течение которого Подрядчик должен был устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново.
3. Контроль качества, технический надзор осуществляется представителем Заказчика в соответствии с нормативными требованиями к качеству и ровности покрытия (раздел 14 СНиП 3.06.03-85), к качеству применяемых материалов, на основании требований соответствующих нормативных документов.
4. Приёмка законченного ремонта участка автомобильной дороги, осуществляется:
а.	Приемка законченного объекта Заказчиком от Подрядчика.
б.	Проверка исполнительной документации Заказчиком на соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов, условиям контракта.
Законченные ремонтом участки автомобильных дорог Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные контрактом.
Представители Заказчика, при участии Подрядчика, и при необходимости представителей лабораторного контроля, проверяет готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям контракта.
Результаты проверки оформляются в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».
Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет результаты выполненных Работ и проводит их экспертизу на соответствие условиям контракта.
Проводится проверка исполнительной документации - общего журнала работ, специальных журналов, результатов лабораторного контроля, производятся контрольные замеры, и при необходимости, испытания. 
5. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов при осуществлении мероприятий по приемке выполненных работ.

5. Требования к качеству, сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
1. Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими требованиями:
- материалы, используемые при выполнении работ, должны подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортами) завода-изготовителя и соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- ровность покрытия мест ремонта, а также сопряжения с существующим покрытием должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93.
2. Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:
	1.
	ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	2.
	ГОСТ 12.2.011-2012. Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	3.
	ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	4.
	ГОСТ 31436-2011 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний.

	5.
	ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

	6.
	ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием.

	7.
	ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	8.
	ГОСТ 52289-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

	9.
	ОДМ 218.6.014-2014. ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЮ
МЕСТ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ

	10.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утверждены письмом Минтранса Российской Федерации  от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ис

	11.
	 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, (утверждены распоряжением Минтранса России от 24 июня 2002 № ОС-557-р

	12.
	ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и  содержании автомобильных дорог. 

	13.
	ОДН 218.0.006-2002. Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные  положения.

	14.
	ОДН 218.3.039-2003. Укрепление обочин автомобильных дорог

	15.
	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог  (утверждена приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 № 402, зарегистрированным в Минюсте России

	16.
	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежёстких дорожных одеждах. Утверждены Распоряжение Росавтодора от 24 июня  2002 год, №ОС-556-р

	17.
	ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

	18.
	СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»

	19.
	СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

	20.
	СП70.13330.2012 « Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 от 25.12.2012 №109/ГС»

	21.
	СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

	22.
	СП78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.Актуализированная редакция  СНиП 3.06.03-85, утвержден  Приказом Минрегион развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г.№272

	23.
	СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12.01-2004, утвержден Приказом Минрегионразвития  Российской Федерации  от 27.12.2010 №781»

	24.
	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

	25.
	ГОСТ 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия.

	26.
	ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	27
	ГОСТ 31424-2010 Материалы  строительные нерудные  из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. 

	28
	ОДМ 218.3.031-2013 Отраслевой  дорожный  методический документ. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте  и содержании автомобильных дорог. 

	29
	Правила противопожарного режима в Российской  Федерации, утвержденные Постановлением Правительства  Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)

	30.
	 ГОСТ 9128-2013 СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ, АСФАЛЬТОБЕТОН, ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОН ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ



6. Требования к гарантийному сроку: 
Срок гарантии качества выполненных работ 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в работе. Устранение всех обнаруженных недостатков в выполненных работах в ходе эксплуатации объекта производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Объем предоставления гарантий качества включает в себя: безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком. При этом срок гарантии качества выполненных работ продлевается на период устранения недостатков. Порядок и технологию по устранению недостатков в период гарантийного срока Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

7. Охрана труда и техника безопасности
Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда и техники безопасности и несёт ответственность за их соблюдение.  
Каждая машина должна быть закреплена приказом за определённым машинистом или сменщиками. Работа на машинах, не закреплённых или закрепленных за другими машинистами, без специального приказа (письменно распоряжения) запрещена.
Машинистам, обслуживающим машину, должны быть выданы на руки копии инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации машины (подлинник инструкции хранится у механика подразделения) и инструкция по технике безопасности.
Пожарная безопасность
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях (Правила противопожарного режима в Российской  Федерации, утвержденные Постановлением Правительства  Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390)
Необходимо выполнять меры  осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися  жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.
В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.
Охрана окружающей среды
Ответственность за соблюдение Законов и требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации.
Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.
Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счёт Подрядчика.


