Приложение 1

к документации об аукционе,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Сроки выполнения работ:  с момента подписания контракта до 15.06.2016 года.
2.  Место выполнения работ: Новгородская область, п. Хвойная:
1. Ул. Комсомольская (от Стадиона «Орбита до ул. Красноармейской»)
2. Ул. Заводская (от переезда до  АЗС).  
3. Ул. Киренкова (от д. №1 до д.№6)
4. ул. Денисова (от д. 11  до ж/д переезда)
5.  пер. Пионерский (от ул. Денисова до ул. Шоссейная)

6.  Ул. Победы 

7. ул. Связи 

8.  дорога к центральным воротам кладбища с ул. Связи
9. ул. 9 Января 

10.  ул. Васильева (от центрального моста до универмага «Райпо»  - «Прокуратуры»)
11.  ул. Красноармейская (от д№1 до ГИБДД)
12.  ул. Красных Зорь 

13.  ул. Печатников (от д.№1 до 85)
14.  ул. Свободы (от моста до ул. 9 Января)

15.   ул. Заречная ( от моста до дома №7)
16. Ул. Советская (от д.№1 до 87).
17. Ул. Вокзальная (от 1 до 11 и от  д.№22 до 35)
18. Ул. 1 Мая

19. Ул. Пионерская 

20. Ул. Мира

21. Ул. Новая 

22. Ул. Линейная
23. Ул. Боровая 
 3. Условия и форма оплаты: Безналичный расчет, путём перечисления Заказчиком денежных средств на счёт Подрядчика  и с даты подписания  акта выполненных работ (форма № КС-2) и предоставлении  в бухгалтерию Заказчика:  справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счёта, счёта-фактуры, документов первичной отчётности (журнала производства работ, товарно-транспортных накладных, документов, подтверждающих качество материалов).
        4. Требования к качеству работ, техническим характеристикам работ, требования к безопасности работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. 
4.1. Общие требования к работам:
- Работы выполняются  материалами, силами и средствами подрядчика в соответствии с условиями контракта.
- Подрядчик должен выполнить все указанные работы.
 4.2. Виды работ:
1. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью толщина слоя до 70 мм, площадь в одном месте до более 3 м2
2. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий асфальтобетонной смесью толщина слоя до 50 мм, площадь в одном месте до  1 м2

3. Доставка материалов к месту работы. 

4. Очистка ям от пыли и грязи.

4.3. Требования к результатам работы:

 - Соблюдение сроков выполнения работ.

 - Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 

 - Для качественного выполнения работ, обеспечить наличие внутренней системы контроля качества работ и применяемых материалов.

4.4. Технология и методы производства работ: 

- В соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. 

4.5. Требования к безопасности выполняемых работ:

- Подрядчик обязан обеспечить на месте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением требований СНиП – 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», СниП–12-04-2002 «Пожарная безопасность», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
4.6. Требования по сроку гарантии качества работ и гарантийном обслуживании:

 -  Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ и несет за него ответственность в течение всего гарантийного срока. 

- Гарантийный срок на выполнение работы устанавливается  - 1(год) года с момента подписания актов выполненных работ.

- Гарантия качества результата распространяется на все составляющие результаты работы.

4.8.  Требования по объему гарантий качества работ: 

- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи результата работ по устранению недостатков.

-  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере.  

4.9.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном  муниципальным контрактом.

-   В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов проводится за счет Подрядчика.

5. Настоящее техническое задание является Приложением и неотъемлемой частью муниципального контракта от «___»  ____________ 2016 №___
И.о. Председателя комитета городского хозяйства ______________________Т.Л. Лобанова
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